# Смяна на диска за шлифоване (вж. фиг. B)

Указание: Сменяйте веднага повредения шлифоващ диск (5).

Издърпайте шкурката. Развийте напълно и извадете 4-те винта (9) (с помощта на отвертка Т20) и след това демонтирайте шлифоващия диск (5). Поставете нов шлифоващ диск (5) и след това отново затегнете винтовете.

Указание: При поставяне на шлифоващия диск внимавайте зъбите на водача да попаднат в каналите на диска.

Указание: Повреде носач на шлифоващия диск (10) може да се сменя само от оторизиран клиентси сервиз за електроинструменти на Bosch.