# 技术参数

偏心研磨机 |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
额定电压 | 伏特 | 18
振动数预选 |  | ●
空载转速n₀A) | 转/分钟 | 6000–10000
空载振动次数A) | 次/分钟 | 12000–20000
振动圆直径 | 毫米 | 2.5
磨盘直径 | 毫米 | 125
重量B) | 公斤 | 1.3–2.3
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –15至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
推荐的充电器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。