# Tehnički podaci

Ekscentarska brusilica |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nazivni napon | V | 18
Prethodno biranje broja oscilacija |  | ●
Broj okretaja u praznom hodu n₀A) | min–1 | 6000–10000
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min–1 | 12000–20000
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 2,5
Promjer brusnog tanjura | mm | 125
TežinaB) | kg | 1,3–2,3
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | −15 … +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.