# Dane techniczne

Szlifierka mimośrodowa |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V | 18
Wstępny wybór prędkości oscylacyjnej |  | ●
Prędkość obrotowa bez obciążenia n₀A) | min–1 | 6000–10000
Prędkość oscylacyjna bez obciążeniaA) | min–1 | 12000–20000
Średnica oscylacji | mm | 2,5
Średnica talerza szlifierskiego | mm | 125
WagaB) | kg | 1,3–2,3
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | −15 … +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.