# Ажарлау тәрелкесін алмастыру (B суретін қараңыз)

Нұсқау: Зақымдалған тегістеу тәрелкесін (5) бірден алмастырыңыз.

Ажарлағыш дискіні тартып алыңыз. 4 бұранданы (9) толықтай бұрап шығарып (T20 бұрауышының көмегімен), ажарлау тәрелкесін (5) алып тастаңыз. Жаңа ажарлау тәрелкесін (5) орнатып, бұрандаларды қайтадан тартып қойыңыз.

Нұсқау: Тегістеу тәрелкесін орнатуда ұстағыш тістері тегістеу тәрелкесінің тесіктеріне кіруін қамтамасыз етіңіз.

Нұсқау: зақымдалған ажарлау тәрелкесінің ұстағышын (10) тек Bosch электр құралдарына арналған өкілетті қызмет көрсету орталығында алмастыру керек.