# Ставање во употреба

##

- Проверете дали можете да го притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување, без да ја отпуштите рачката.

За вклучување на електричниот алат притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (1).

За исклучување на електричниот алат повторно притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (1).

##

Со копчето за подесување на бројот на осцилации (2) можете да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот.

1–2 | низок број на осцилации
3–4 | среден број на осцилации
5–6 | висок број на осцилации

Неопходниот број на осцилации зависи од материјалот и работните услови и може да се одреди при практична примена.

Константната електроника одржува постојан број на осцилации при празен од и оптоварување и овозможува иста постојана јачина при работењето.

По долготрајна работа со мал број на осцилации, за да го оладите електричниот алат оставете го да се врти во празен од околу 3 минути со максимален број на вртежи.

##

| Примена/материјал | Абразиви | Степен на број на вртежи
--- | --- | --- | ---
Брусење | Брусење на стари бои и лакови Брусење на дрво | P60–P100 | 4–6
Брусење на термопластика | P60–P100 | 1–3
Меѓубрусење | Брусење на дрво и фурнир пред лакирање Кршење на работ на дрвени делови Измазнување на дрвената површина пред бајцување | P120–P180 | 4–6
Меѓубрусење на лакирани површини и брусење на претходен лак Меѓубрусење на лакирани површини на рабовите | P220–P280 | 1–3
Фино брусење | Брусење на дрво Брусење на масивно дрво и рабови на фурнир | P150–P180 | 4–6
Брусење на лакирани бојадисани површини и рабови | P240–P320 | 1–3