# Dados técnicos

Lixadeira excêntrica |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tensão nominal | V | 18
Pré-seleção do número de oscilações |  | ●
Nº de rotações em vazio n₀A) | rpm | 6000–10000
Número de oscilações em vazioA) | opm | 12000–20000
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 2,5
Diâmetro do prato de lixar | mm | 125
PesoB) | kg | 1,3–2,3
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –15 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  depende da bateria utilizada

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.