# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ‌

เปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (1)

ปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิดใหม่อีกครั้ง (1)

##

ท่านสามารถเลือกอัตราแกว่งสั่นสะเทือนที่ต้องการไว้ล่วงหน้าได้ด้วยสวิทช์ตั้งอัตราแกว่งสั่นสะเทือนล่วงหน้า (2) ปรับตั้งได้แม้ขณะเครื่องกำลังทำงานอยู่

1–2 | อัตราแกว่งต่ำ
3–4 | อัตราแกว่งปานกลาง
5–6 | อัตราแกว่งสูง

อัตราแกว่งสั่นสะเทือนที่ต้องการขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุชิ้นงานและเงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คงที่ทำให้อัตราแกว่งสั่นสะเทือนขณะไม่ได้ใช้งานและขณะโหลดมีค่าเกือบคงที่ และทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ

หลังทำงานเป็นเวลานานที่อัตราแกว่งต่ำ ต้องทำให้เครื่องเย็นลงโดยปล่อยให้วิ่งตัวเปล่าที่อัตราแกว่งสูงสุดนานประมาณ 3 นาที

##

| การใช้งาน/วัสดุ | อุปกรณ์ขัด | ระดับความเร็วรอบ
--- | --- | --- | ---
การขัดถูพื้นผิว | การขัดสีเก่าและแล็กเกอร์ออก การขัดไม้ | P60–P100 | 4–6
การขัดเทอร์โมพลาสติก | P60–P100 | 1–3
การขัดระหว่างช่วง | การขัดไม้และไม้วีเนียร์ก่อนเคลือบแล็กเกอร์ ความเสียหายของขอบที่ชิ้นส่วนไม้ การขัดผิวไม้ให้เรียบก่อนเคลือบสี | P120–P180 | 4–6
การขัดแล็กเกอร์ระดับกลางและการขัดก่อนเคลือบแล็กเกอร์ การขัดระหว่างช่วงบริเวณขอบ | P220–P280 | 1–3
การขัดแบบละเอียด | การขัดไม้ การขัดขอบไม้เนื้อแข็งและไม้วีเนียร์ | P150–P180 | 4–6
การขัดแล็กเกอร์บนพื้นผิวและขอบที่เคลือบสี | P240–P320 | 1–3