# Технические данные

Эксцентриковая шлифовальная машина |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В | 18
Предварительный выбор частоты колебаний |  | ●
Число оборотов холостого хода n₀A) | об/мин | 6000–10000
Число колебаний на холостом ходуA) | кол/мин | 12000–20000
Диаметр колебательного контура | мм | 2,5
Диаметр опорной тарелки | мм | 125
ВесB) | кг | 1,3–2,3
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 … +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | −15 … +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.