# Teknik veriler

Eksantrik zımpara makinesi |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominal gerilim | V | 18
Titreşim sayısı ön seçimi |  | ●
Boştaki devir sayısı n₀A) | dev/dak | 6000–10000
Rölanti titreşim frekansıA) | dak−1 | 12000–20000
Titreşim dairesi çapı | mm | 2,5
Zımpara tablası çapı | mm | 125
AğırlıkB) | kg | 1,3–2,3
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −15 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlı

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.