# 吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

## 利用集尘盒自集尘（参见插图C–E）

放上集尘袋总成(7)并套到吸尘器转换接口(11)上，直到与工具平齐。

要排空集尘袋(12)，将集尘袋总成(7)从吸尘器转换接口(11)上拉下来。将适配接口(13)从集尘袋(12)上拧下 并排空集尘袋。

提示：为了确保最佳吸尘效果，请及时排空集尘袋(12)。

在垂直的平面上工作时，必须以集尘袋(7)朝下的方式握持电动工具。

## 外部集尘（参见插图F）

将集尘软管(14)插到吸尘器转换接口(11)上。

将集尘软管(14)与吸尘器连接。在本使用说明的末尾可以找到各种集尘器的连接概览。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。

在垂直的平面上操作电动工具时，必须以吸管朝下的方式握持电动工具。