# Смяна на листа шкурка (вж. фиг. A)

За демонтиране на шкурката (8) я захванете в единия край и я издърпайте от шлифоващия диск (5).

Преди да поставите нов лист шкурка почистете шлифоващия диск (5), от прах и замърсявания, напр. с четка.

От прах и замърсявания, напр. с четка (5) е с повърхност Велкро, за да можете бързо и лесно да захващате шкурка със залепващо захващане.

Притиснете листа шкурка (8) здраво към долната страна на шлифоващия диск (5).

За осигуряване на оптимална степен на прахо‌улавяне внимавайте щанцованите отвори на листа шкурка (8) да съвпадат с отворите на диска за шлифоване (5).

За да се увеличи експлоатационната продължителност на шлифоващия диск, особено при използване на мрежеста шкурка (напр. Bosch M480), можете да поставите Pad Saver (принадлежност) между шлифоващия диск и шкурката.