# Date tehnice

Şlefuitor cu excentric |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V | 18
Preselectare a numărului de vibraţii |  | ●
Turaţie în gol n₀A) | rot/min | 6000–10000
Număr de vibraţii la funcţionarea în golA) | min−1 | 12000–20000
Diametru cerc de vibraţii | mm | 2,5
Diametru disc de şlefuire | mm | 125
GreutateB) | kg | 1,3–2,3
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −15 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.