# 제품 사양

원형 샌더 |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
정격 전압 | V | 18
진동수 선택 |  | ●
무부하 속도 n₀A) | min−1 | 6000–10000
무부하 진동수A) | min−1 | 12000–20000
진동 직경 | mm | 2.5
샌딩판 직경 | mm | 125
중량B) | kg | 1.3–2.3
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −15 … +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
권장하는 충전기 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.