# Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Οι πράσινες φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας . Για λόγους ασφαλείας η εξακρίβωση της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Πατήστε το πλήκτρο για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης ή , για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης. Αυτό είναι επίσης δυνατό σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η μπαταρία.

Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δεν ανάβει καμία φωτοδίοδος (LED), η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

## Τύπος μπαταρίας GBA 18V...

Φωτοδίοδος (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Διαρκές φως 3 × πράσινο | 60–100 %
Διαρκές φως 2 × πράσινο | 30–60 %
Διαρκές φως 1 × πράσινο | 5–30 %
Αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο | 0–5 %

## Τύπος μπαταρίας ProCORE18V...

Φωτοδίοδος (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Διαρκές φως 5 × πράσινο | 80–100 %
Διαρκές φως 4 × πράσινο | 60–80 %
Διαρκές φως 3 × πράσινο | 40–60 %
Διαρκές φως 2 × πράσινο | 20–40 %
Διαρκές φως 1 × πράσινο | 5–20 %
Αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο | 0–5 %