# Menjava brusilnega krožnika (glejte sliko B)

Opomba: poškodovano brusilno ploščo (5) nemudoma zamenjajte.

Snemite brusilni list. Popol‌noma odvijte 4 vijake (9) (s pomočjo izvijača T20) in snemite brusilno ploščo (5). Namestite novo brusilno ploščo (5) in nato vijake ponovno privijte.

Opomba: pri nameščanju brusilne plošče se morajo zareze sojemalnika zaskočiti v odprtine brusilnega krožnika.

Opomba: poškodovan nosilec brusilnega krožnika (10) sme zamenjati le pooblaščeni serviser za električna orodja Bosch.