# Colocando em funcionamento

##

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar (1).

Para desligar a ferramenta elétrica, pressione de novo o interruptor de ligar/desligar (1).

##

Com o seletor para pré-seleção do nº de oscilações (2) é possível pré-selecionar nº de oscilações também durante o funcionamento.

1–2 | nº de oscilações reduzido
3–4 | nº de oscilações médio
5–6 | nº de oscilações elevado

O n° de oscilações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser verificado através de ensaios práticos.

A eletrônica constante mantém o número de oscilações praticamente constante na marcha em vazio e com carga garantindo uma potência de trabalho uniforme.

Após trabalhos em longos períodos em baixas oscilações, deixar a ferramenta elétrica rodar em vazio em rotação máxima, para arrefecer, durante aprox. 3 minutos.

##

| Aplicação/material | Abrasivo | Nível de rotação
--- | --- | --- | ---
Lixamento | Lixamento de tintas e vernizes antigos Lixar madeira | P60–P100 | 4–6
Lixar materiais termoplásticos | P60–P100 | 1–3
Lixamento intermediário | Lixar madeira e laminado antes do envernizamento Quebra de borda em peças de madeira Alisar superfícies de madeira antes da decapagem | P120–P180 | 4–6
Lixamento intermediário de verniz e lixar verniz primário Lixamento intermediário de verniz em arestas | P220–P280 | 1–3
Lixamento fino | Lixar madeira Lixar arestas de madeira maciça e folheada | P150–P180 | 4–6
Lixamento de verniz em superfícies e aresta decapadas | P240–P320 | 1–3