# 操作機器

##

- 請確定您不用放開把手，就能操作起停開關。

若要啟動電動工具：按下起停開關 (1)。

若要關閉電動工具：再次按下起停開關 (1)。

##

利用振蕩次數設定轉鈕 (2)，即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定振蕩次數。

1–2 | 低振蕩次數
3–4 | 中振蕩次數
5–6 | 高振蕩次數

正確的振蕩次數是由加工材質和工作條件決定，唯有實際操作才能夠找出最合適的振蕩次數。

電子穩定控制系統可在機器不論是空轉或負載時保持幾乎相同的振蕩次數，以確保運轉性能均衡一致。

使用低振蕩次數長期操作之後，應該讓電動工具以最大振蕩次數空轉約 3 分鐘來幫助機器冷卻。

##

| 用途／材料 | 磨具 | 轉速檔位
--- | --- | --- | ---
磨除 | 磨除舊的顏料及烤漆 研磨木材 | P60–P100 | 4–6
研磨熱塑性塑膠 | P60–P100 | 1–3
過渡性研磨 | 烤漆前研磨木材和薄板 木製零件去邊 染色前拋光木材表面 | P120–P180 | 4–6
烤漆過渡性研磨和烤漆前研磨 在邊緣處進行過渡性研磨 | P220–P280 | 1–3
精磨 | 研磨木材 研磨實木邊緣和薄板邊緣 | P150–P180 | 4–6
在被染色的表面和邊緣處進行烤漆研磨 | P240–P320 | 1–3