# Mengganti cakram ampelas (lihat gambar B)

Catatan: Segera ganti piringan (5) yang rusak.

Lepaskan kertas ampelas. Kendurkan keempat baut (9) sepenuhnya (menggunakan obeng T20) dan lepaskan cakram ampelas (5). Pasang cakram ampelas yang baru (5) dan kencangkan kembali baut.

Catatan: Saat memasang piringan, pastikan roda gigi penggerak mencengkram lekuk piringan.

Catatan: Dudukan cakram ampelas (10) yang rusak hanya boleh diganti di pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.