# Tehnički podaci

Ekcentar brusilica |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominalni napon | V | 18
Izbor broja vibracija |  | ●
Broj obrtaja u praznom hodu n₀A) | min−1 | 6000–10000
Broj vibracija u praznom hoduA) | min−1 | 12000–20000
Prečnik rezonantnog kola | mm | 2,5
Prečnik brusnog tanjira | mm | 125
TežinaB) | kg | 1,3–2,3
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | −15 … +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.