# Lietošanas sākšana

##

- Pārliecinieties, ka varat darbināt ieslēdzēju, neatlaižot rokturi.

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju (1).

Lai elektroinstrumentu izslēgtu, no jauna nospiediet ieslēdzēju (1).

##

Ar svārstību skaita iestatīšanas regulatoru (2) var regulēt vajadzīgo svārstību skaitu arī darba laikā.

1–2 | neliels svārstību skaits
3–4 | vidēji liels svārstību skaits
5–6 | liels svārstību skaits

Optimālais svārstību skaits ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla un darba apstākļiem; to ieteicams noteikt praktiskos mēģinājumos.

Elektroniskais gaitas stabilizators nodrošina praktiski nemainīgu svārstību skaitu gan brīvgaitā, gan slodzes laikā, kas nodrošina vienmērīgu apstrādes ātrumu.

Pēc ilgāka darba ar nelielu svārstību skaitu elektroinstruments ir aptuveni 3 minūtes jā‌at‌dzesē, darbinot to brīvgaitā ar maksimālo svārstību skaitu.

##

| Lietojums/materiāls | Slīpēšanas līdzeklis | Apgriezienu skaita pakāpe
--- | --- | --- | ---
Noslīpēšana | Vecās krāsas un lakas noslīpēšana Koka slīpēšana | P60–P100 | 4–6
Termoplastiskas plastmasas slīpēšana | P60–P100 | 1–3
Starpslīpēšana | Koka un finiera slīpēšana pirms lakošanas Koka detaļu fasetēšana Koka virsmas nolīdzināšana pirms kodināšanas | P120–P180 | 4–6
Lakas starpslīpēšana un gruntēšanas lakas slīpēšana Lakas starpslīpēšana malās | P220–P280 | 1–3
Smalkā slīpēšana | Koka slīpēšana Koka un finiera malu slīpēšana | P150–P180 | 4–6
Lakas slīpēšana no kodinātām virsmām un malām | P240–P320 | 1–3