# Τεχνικά στοιχεία

Έκκεντρο τριβείο |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V | 18
Προεπιλογή αριθμού παλινδρομήσεων |  | ●
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n₀A) | min−1 | 6.000–10.000
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίοA) | min−1 | 12.000–20.000
Διάμετρος κύκλου παλινδρόμησης | mm | 2,5
Διάμετρος δίσκου λείανσης | mm | 125
ΒάροςB) | kg | 1,3–2,3
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −15 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.