# Tekniske data

Eksentersliper |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominell spenning | V | 18
Innstilling av oscillasjonshastighet |  | ●
Tomgangsturtall n₀A) | o/min | 6000–10000
Oscillasjonshastighet tomgangA) | o/min | 12000–20000
Svingningskretsdiameter | mm | 2,5
Slipeskivediameter | mm | 125
VektB) | kg | 1,3–2,3
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −15 … +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  avhengig av benyttet batteri

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.