# Початок роботи

##

- Впевніться, що Ви можете привести у дію вимикач, не відпускаючи рукоятки.

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (1).

Щоб вимкнути електроінструмент, ще раз натисніть на вимикач (1).

##

За допомогою коліщатка для встановлення частоти коливань (2) можна встановлювати частоту коливань також і під час роботи.

1–2 | низька частота коливань
3–4 | середня частота коливань
5–6 | висока частота коливань

Необхідна частота коливань залежить від матеріалу і умов роботи, її можна визначити практичним способом.

Електронна система стабілізації забезпечує майже однакову частоту коливань на холостому ході і під навантаженням; це забезпечує рівномірну продуктивність.

Після тривалої роботи на низькій частоті коли‌вань дайте електроприладу попрацювати для охолодження прибл. 3 хвил. з максимальною частотою коливань на холостому ходу.

##

| Застосування/матеріал | Абразивний матеріал | Ступінь кількості обертів
--- | --- | --- | ---
Знімання | Знімання старої фарби та лаку Шліфування деревини | P60–P100 | 4–6
Шліфування термопластичних пластмас | P60–P100 | 1–3
Проміжне шліфування | Шліфування деревини та фанери перед лакуванням Фрезерування крайок дерев’яних частин Полірування дерев’яної поверхні перед протравленням | P120–P180 | 4–6
Проміжне шліфування лакового покриття та шліфування ґрунтового лаку Проміжне шліфування лакового покриття на крайках | P220–P280 | 1–3
Тонке шліфування | Шліфування деревини Шліфування крайок цільної деревини та фанери | P150–P180 | 4–6
Шліфування лаком на фарбованих поверхнях і крайках | P240–P320 | 1–3