# Înlocuirea foii abrazive (consultă imaginea A)

Pentru scoaterea foii abrazive (8), ridicaţi-o în lateral şi trageţi-o (5).

Înainte de montarea unei foi abrazive noi, îndepărtaţi impurităţile şi praful de pe discul de şlefuire (5), de exemplu, cu o pensulă.

Suprafaţa discului de şlefuire (5) este alcătuită dintr-un structură de tip arici, pentru a permite fixarea rapidă şi facilă a foilor abrazive cu prindere cu arici.

Apăsaţi ferm foaia abrazivă (8) pe partea inferioară a discului de şlefuire (5).

Pentru garantarea unei aspirări optime a prafului, asiguraţi-vă că decupajele din foaia abrazivă (8) coincid cu orificiile de pe discul de şlefuire (5).

Pentru a prelungi durata de viaţă utilă a discului de şlefuire în special în cazul utilizării materialului abraziv din plasă (de exemplu, Bosch M480), poţi introduce Pad Saver-ul (accesoriu) între discul de şlefuire şi materialul abraziv.