# Înlocuirea discului de şlefuire (consultă imaginea B)

Observaţie: Un disc de şlefuit deteriorat trebuie să fie înlocuit imediat (5).

Scoate foaia abrazivă. Desfiletează complet cele 4 şuruburi (9) (cu ajutorul şurubelniţei T20) şi scoate discul de şlefuire (5). Montează noul disc de şlefuire (5) şi strânge la loc şuruburile.

Observaţie: La montarea discului de şlefuit, asiguraţi-vă că dantura sistemului de antrenare pătrunde în decupajele discului de şlefuit.

Observaţie: Un suport deteriorat al discului de şlefuire (10) poate fi înlocuit numai de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.