# Tekniske data

Excentersliber |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominel spænding | V | 18
Forvalg af frekvens |  | ●
Omdrejningstal, ubelastet n₀A) | o/min | 6000-10000
Svingningstal, ubelastetA) | sving./min | 12000-20000
Svingningskredsdiameter | mm | 2,5
Slibeskivediameter | mm | 125
VægtB) | kg | 1,3-2,3
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −15 … +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.