# Tehniskie dati

Ekscentra slīpmašīna |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V | 18
Svārstību biežuma regulēšana |  | ●
Brīvgaitas griešanās ātrums n₀A) | min−1 | 6000–10000
Svārstību frekvence bez slodzesA) | min−1 | 12000–20000
Orbitālo svārstību diametrs | mm | 2,5
Slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 125
SvarsB) | kg | 1,3–2,3
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādei | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāC) un uzglabāšanai | °C | −15 … +50
Ieteicamās baterijas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamie lādētāji |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.