# ข้อแนะนำในการทำงาน

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

- รอให้เครื่องมือไฟฟ้า‌หยุดนิ่ง‌อยู่‌กับที่ทุกครั้งก่อน‌วาง‌เครื่อง‌ลงบนพื้น

- เครื่องมือไฟฟ้าไม่เหมาะสำหรับการทำงานแบบอยู่กับที่ ไม่ควรยึดเครื่อง ตัวอย่าง เช่น ไว้ในปากกาจับชิ้นงานหรือยึดไว้บนโต๊ะทำงาน

ตอนทำงานให้ถือเครื่องมือไฟฟ้าจากด้านบน (ตามภาพประกอบ G)

##

เปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน จับเครื่องโดยให้พื้นผิวขัดทั้งหมดวางทาบบนพื้นผิวของชิ้นงาน และเคลื่อนเครื่องด้วยแรงกดพอประมาณไปบนชิ้นงาน

ชนิดของกระดาษทรายที่เลือกใช้ การปรับเลือกอัตราแกว่งสั่นสะเทือนล่วงหน้า และแรงกดลง คือปัจจัยหลักที่กำหนดความสามารถในการขัดออกและรูปแบบการขัด

กระดาษ‌ทราย‌สภาพดี‌เท่านั้น‌ที่‌จะ‌ขัด‌ได้ดี‌มี‌ประสิทธิภาพ‌ และ‌ช่วย‌ยืด‌อายุ‌การใช้งาน‌ของ‌เครื่องมือไฟฟ้า

เอาใจใส่‌กด‌เครื่อง‌ลงบน‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌แรงกด‌ที่‌ราบเรียบ‌เสมอกัน‌เพื่อ‌ยืด‌อายุ‌การ‌ทำงาน‌ของ‌กระดาษ‌ทราย

การใช้แรงกด‌ลง‌มาก‌เกินไป‌ไม่‌ช่วย‌เพิ่ม‌ประสิทธิภาพ‌การขัด แต่‌จะ‌ทำให้‌เครื่องมือไฟฟ้าเกิดการสึกหรอมากขึ้น และกระดาษทรายหมดสภาพใช้งานก่อนเวลาอันควร

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ขัดของแท้ Bosch เท่านั้น

##

ใส่กระดาษทรายชนิดเม็ดหยาบ

กดเครื่องมือไฟฟ้าลงด้วยแรงกดพอประมาณเท่านั้น เพื่อว่าเครื่องจะได้วิ่งที่ความเร็วรอบสูงขึ้นและสามารถขัดวัสดุออกได้มากขึ้น

##

ใส่กระดาษทรายเม็ดละเอียด

เคลื่อน‌เครื่อง‌ไปบน‌ชิ้นงาน/‌พื้นผิว‌ด้วย‌แรงกด‌ปานกลาง‌ใน‌ลักษณะ‌เป็น‌วงกลม‌หรือ‌ตามยาว‌และ‌ตามขวาง‌สลับกัน อย่าจับเครื่องมือไฟฟ้าเอียง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดผ่านทะลุชิ้นงาน (ต. ย. เช่น เมื่อขัดไม้อัดบาง)

เมื่อ‌กระบวน‌การ‌ทำงาน‌สิ้นสุด ให้‌ปิด‌สวิทช์‌เครื่อง