# Inbetriebnahme

##

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter betätigen können, ohne den Handgriff loszulassen.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1).

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter (1).

##

Mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl (2) können Sie die benötigte Schwingzahl auch während des Betriebes vorwählen.

1−2 | niedrige Schwingzahl
3−4 | mittlere Schwingzahl
5−6 | hohe Schwingzahl

Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

Die Konstantelektronik hält die Schwingzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmäßige Arbeitsleistung.

Nach längerem Arbeiten mit kleiner Schwingzahl sollten Sie das Elektrowerkzeug zur Abkühlung ca. 3 Minuten lang bei maximaler Schwingzahl im Leerlauf drehen lassen.

##

| Anwendung/Material | Schleifmittel | Drehzahlstufe
--- | --- | --- | ---
Abschleifen | Abschleifen alter Farbe und Lacke Schleifen von Holz | P60 – P100 | 4–6
Schleifen von thermoplastischen Kunststoffen | P60 – P100 | 1–3
Zwischenschleifen | Schleifen von Holz und Furnier vor der Lackierung Kantenbrechen an Holzteilen Glätten der Holzoberfläche vor dem Beizen | P120 – P180 | 4–6
Lackzwischenschliff und Schleifen von Vorlack Lackzwischenschliff an Kanten | P220 – P280 | 1–3
Feinschleifen | Schleifen von Holz Schleifen von Vollholz- und Furnierkanten | P150 – P180 | 4–6
Lackschliff auf gebeizten Flächen und Kanten | P240 – P320 | 1–3