# Çalıştırma

##

- Tutamağı bırakmadan açma/kapama şalterini kullanabildiğinizden emin olun.

Elektrikli el aletini açmak için açma/kapatma düğmesine (1) basın.

Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterine (1) yeniden basın.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Titreşim sayısı ön seçim ayar düğmesi (2) ile işletme esnasında da gerekli titreşim sayısını önceden seçerek ayarlayabilirsiniz.

1−2 | Düşük titreşim sayısı
3−4 | Orta titreşim sayısı
5−6 | Yüksek titreşim sayısı

Gerekli titreşim sayısı işlenen malzemeye ve çalışma koşullarına bağlı olup, pratik deneyle belirlenebilir.

Aletin sabit elektronik sistemi titreşim sayısını boşta ve yükte çalışırken hemen sabit tutar ve çalışma performansının her zaman aynı kalmasına olanak sağlar.

Düşük titreşim sayısı ile uzun süre çalışıldığında elektrikli el aleti soğumak üzere yaklaşık 3 dakika boşta maksimum titreşim sayısı ile çalıştırılmalıdır.

##

| Uygulama / malzeme | Zımparalama kağıtları | Devir sayısı kademesi
--- | --- | --- | ---
Zımparalama | Eski boya ve verniğin zımparalanması Ahşap zımparalama | P60–P100 | 4–6
Termoplastik malzemelerin zımparalanması | P60–P100 | 1–3
Ara taşlama | Cilalamadan önce ahşap ve kaplamanın zımparalanması Ahşap kısımlarda kenar kırma Asitle aşındırma öncesinde ahşap yüzeyin pürüzlerinin alınması | P120–P180 | 4–6
Ön cilanın cila ara zımparalaması ve zımparalama Kenarlarda boya/cila ara zımparalaması | P220–P280 | 1–3
İnce zımparalama | Ahşap zımparalama Masif ahşap ve kaplama kenarlarının zımparalanması | P150–P180 | 4–6
Asitle aşındırılmış yüzeylerde ve kenarlarda lake zımparalama | P240–P320 | 1–3