# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
แรงดันไฟพิกัด | โวลท์ | 18
การตั้งอัตราแกว่ง‌สั่นสะเทือน‌ล่วงหน้า |  | ●
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า n₀A) | นาที−1 | 6000–10000
อัตราการสั่นสะเทือนที่รอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที−1 | 12000–20000
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะเหวี่ยง | มม. | 2.5
เส้นผ่าศูนย์กลางจานรองขัด | มม. | 125
น้ำหนักB) | กก. | 1.3–2.3
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –15 … +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V… ProCORE18V…
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac