# Технически данни

Ексцентрикова шлифоваща машина |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V | 18
Регулиране на честотата на вибрациите |  | ●
Скорост на въртене на празен ход n₀A) | min–1 | 6000–10000
Честота на вибрациите на празен ходA) | min–1 | 12000–20000
Диаметър на вибрационния кръг | mm | 2,5
Диаметър на шлифоващия диск | mm | 125
ТеглоB) | kg | 1,3–2,3
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | −15 … +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.