# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

## 機器本身的吸塵裝備，含集塵袋（請參考圖 C–E）

裝入集塵袋完整套件 (7)，並將它推至排塵接管 (11) 上，直到它與工具齊平密合。

若要清空集塵袋 (12)，請將集塵袋完整套件 (7) 從排塵接管 (11) 上拔下。將轉接頭 (13) 從集塵袋 (12) 上旋開後取下 ，然後將集塵袋倒光。

提示：為確保最佳吸塵效果，請適時清空集塵袋 (12)。

在垂直平面上操作電動工具時，必須以集塵袋 (7) 朝下的方式握持電動工具。

## 外接的吸塵裝備（請參考圖 F）

將吸塵管 (14) 插到排塵接管 (11) 上。

將吸塵軟管 (14) 與吸塵器連接起來。本手冊的最後面另外刊錄了連接不同類型吸塵器的操作概覽。

根據工件材質選擇合適的吸塵裝置。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵裝置。

在垂直平面上操作電動工具時，必須以吸塵管朝下的方式握持電動工具。