# Üzembe helyezés

##

- Gondoskodjon arról, hogy működtetni tudja a be-/kikapcsolót, anélkül, hogy ehhez el kellene engednie a fogantyút.

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához nyomja meg a (1) be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához nyomja meg ismét a (1) be-/kikapcsolót.

##

A (2) rezgésszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges rezgésszámot üzem közben is elő lehet választani.

1–2 | alacsony rezgésszám
3–4 | közepes rezgésszám
5–6 | magas rezgésszám

A szükséges rezgésszám a megmunkálásra kerülő anyagtól és a munkafeltételektől függ és gyakorlati próbával lehet meghatározni.

A konstanselektronika a rezgésszámot üresjáratban és terhelés alatt gyakorlatilag állandó értéken tartja és garantálja az egyenletes munkateljesítményt.

Ha hosszabb ideig alacsony rezgésszámmal dolgozott, akkor az elektromos kéziszerszámot a lehűtéshez kb. 3 percig maximális rezgésszám‌mal üresjáratban járassa.

##

| Alkalmazás/anyag | Csiszolóeszköz | Fordulatszám-fokozat
--- | --- | --- | ---
Lecsiszolás | Régi festékek és lakkok lecsiszolása Fa csiszolása | P60–P100 | 4–6
Hőre lágyuló műanyagok csiszolása | P60–P100 | 1–3
Közbenső csiszolás | Fa és furnérlemez csiszolása lakkozás előtt Fa alkatrészek leélezése Fafelületek simítása pácolás előtt | P120–P180 | 4–6
Lakkréteg közbenső csiszolása és csiszolás az első lakkozás előtt Lakkréteg közbenső csiszolása az éleknél | P220–P280 | 1–3
Finom csiszolás | Fa csiszolása Tömör fa és furnér élek csiszolása | P150–P180 | 4–6
Lakkréteg csiszolása pácolt felületeken és éleken | P240–P320 | 1–3