# Puesta en marcha

##

- Asegúrese de que puede operar el interruptor de conexión/desconexión sin soltar el mango.

Para conectar la herramienta eléctrica, presione el interruptor de conexión/desconexión (1).

Para desconectar la herramienta eléctrica, presione de nuevo el interruptor de conexión/desconexión (1).

##

Con la rueda de ajuste de la preselección del número de oscilaciones (2) puede preseleccionar el número de oscilaciones necesario también durante el servicio.

1−2 | Frecuencia de oscilación reducida
3−4 | Frecuencia de oscilación normal
5−6 | Frecuencia de oscilación elevada

El nº de oscilaciones requerido depende del material y condiciones de trabajo y se recomienda por ello determinarlo probando.

La electrónica Constante mantiene prácticamente constante la frecuencia de oscilación, independientemente de la carga, y asegura un rendimiento de trabajo uniforme.

Después de haber trabajado prolongadamente con un número de oscilaciones reducido deberá refrigerarse la herramienta eléctrica dejándola funcionar al número de oscilaciones máximo durante aprox. 3 minutos.

##

| Aplicación/material | Productos abrasivos | Número de revoluciones
--- | --- | --- | ---
Lijado | Lijado de pinturas y barnices viejos Lijado de madera | P60–P100 | 4–6
Lijado de polímeros termoplásticos | P60–P100 | 1–3
Lijado intermedio | Lijado de madera y chapa antes del pintado Recanteado en piezas de madera Alisado de la superficie de la madera antes de su teñido | P120–P180 | 4–6
Lijado intermedio y lijado antes del prepintado Lijado intermedio de pintura en cantos | P220–P280 | 1–3
Lijado fino | Lijado de madera Lijado de madera maciza y bordes de chapa | P150–P180 | 4–6
Lijado de barniz en superficies y bordes teñidos | P240–P320 | 1–3