# Punere în funcţiune

##

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru pornirea sculei electrice, apasă comutatorul de pornire/oprire (1).

Pentru oprirea sculei electrice, apasă din nou comutatorul de pornire/oprire (1).

##

Rozeta de reglare pentru preselectarea numărului de vibraţii (2) permite preselectarea numărului de vibraţii dorit chiar şi pe parcursul funcţionării.

1–2 | număr de vibraţii redus
3–4 | număr mediu de vibraţii
5–6 | număr ridicat de vibraţii

Numărul preselectat de vibraţii depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinat prin probe practice.

Modulul Constant Electronic menţine aproape constant numărul de vibraţii la mersul în gol şi în sarcină asigurând astfel un randament uniform de lucru.

După un timp de lucru mai îndelungat cu un număr redus de vibraţii, ar trebui să lăsaţi scula electrică să meargă în gol cu numărul maxim de vibraţii aproximativ 3 minute, pentru a se răci.

##

| Utilizare/Material | Material abraziv | Treaptă de turaţie
--- | --- | --- | ---
Şlefuire | Şlefuirea vopselei şi a lacurilor vechi Şlefuirea lemnului | P60 – P100 | 4–6
Şlefuirea materialelor plastice termoplaste | P60–P100 | 1–3
Şlefuire intermediară | Şlefuirea lemnului şi a furnirului înainte de lăcuire Ruperea muchiilor pieselor din lemn Netezirea suprafeţei din lemn înainte de băiţuire | P120 – P180 | 4–6
Şlefuirea preliminară şi intermediară a lacului Şlefuirea intermediară a lacului de pe muchii | P220 – P280 | 1–3
Şlefuire fină | Şlefuirea lemnului Şlefuirea muchiilor de lemn masiv şi de furnir | P150 – P180 | 4–6
Şlefuirea lacului de pe suprafeţe şi muchii băiţuite | P240–P320 | 1–3