# Bắt Đầu Vận Hành

##

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để bật dụng cụ điện cầm tay, bạn hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (1).

Để tắt dụng cụ điện bạn hãy nhấn lại công tắc Tắt/Mở (1).

##

Với núm vặn khía dùng chọn trước tần suất xoay tròn (2) bạn có thể chọn trước tốc độ của hành trình xoay tròn cần thiết trong khi vận hành.

1–2 | tốc độ hành trình thấp
3–4 | tốc độ hành trình trung bình
5–6 | tốc độ hành trình cao

Tốc độ của hành trình xoay tròn theo yêu cầu tùy thuộc vào loại vật liệu và điều kiện gia công và có thể xác định được thông qua thực tế thử nghiệm.

Hệ thống điện cố định giữ tốc độ của hành trình xoay tròn khi chạy không tải và tải trọng luôn cố định và đảm bảo công suất làm việc đồng đều.

Sau thời gian gia công dài ở tốc độ hành trình thấp, hãy để cho máy nguội xuống bằng cách cho máy chạy không tải ở tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút.

##

| Ứng dụng/vật liệu | Chất liệu mài | Mức tốc độ
--- | --- | --- | ---
Mài | Mài màu và sơn cũ Mài gỗ | P60–P100 | 4–6
Mài nhựa nhiệt dẻo | P60–P100 | 1–3
Mài bán thành phẩm | Mài gỗ và dán mặt trước khi sơn Bẻ gãy cạnh trên các bộ phận gỗ Làm nhẵn bề mặt gỗ trước khi nhuộm | P120–P180 | 4–6
Chà lớp vẹt-ni trung gian và mài lớp sơn lót Chà lớp vẹt-ni trung gian trên cạnh | P220–P280 | 1–3
Mài tinh | Mài gỗ Mài các cạnh bằng gỗ và cạnh véc-ni | P150–P180 | 4–6
Mài sơn trên các bề mặt và cạnh được nhuộm | P240–P320 | 1–3