# คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัด

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการขัดแห้งเท่านั้น หาก‌น้ำ‌เข้า‌ใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า จะ‌เพิ่ม‌ความเสี่ยง‌ต่อ‌การถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด

- ระวังอันตรายจากไฟไหม้! หลีกเลี่ยงการทำให้‌วัสดุ‌ชิ้นงาน‌และ‌เครื่องขัด‌ร้อนเกินไป ถ่ายผง‌ออกจาก‌กล่อง‌เก็บผง‌ก่อน‌พักงาน‌ทุกครั้ง เศษผง‌ที่ได้‌จาก‌การขัด‌ที่อยู่‌ใน‌ถุงเก็บผง เครื่องกรอง‌ไมโคร หรือ‌ถุง‌กระดาษ (หรือ‌ใน‌ถุงกรอง หรือ‌ตัวกรอง‌ของ‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น) อาจ‌จุดลุก‌เป็นไฟ‌ขึ้นเอง‌ได้ใน‌สถานการณ์‌ที่‌ไม่‌เหมาะสม จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง‌เมื่อเมื่อ‌เศษผง‌ผสม‌ปนกับ‌เศษ‌สาร‌เคลือบเงา เศษ‌โพลี‌ยูรีเทน หรือ‌เศษ‌วัสดุ‌เคมี‌อื่นๆ และ‌เมื่อ‌เศษ‌ผงขัด‌เกิด‌ร้อนขึ้น‌หลังจาก‌ใช้เครื่อง‌ทำงาน‌เป็น‌เวลา‌นาน

- เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอ‌ระเหย‌อาจ‌ทำให้‌ระบบ‌หายใจ‌ระคาย‌เคือง

- อย่าเปิดแบตเตอรี่ อันตราย‌จาก‌การลัด‌วงจร

- วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป

- ใช้แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

| ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร

- รอให้เครื่องมือไฟฟ้า‌หยุดนิ่ง‌อยู่‌กับที่ก่อน‌วาง‌เครื่อง‌ลงบนพื้น

- ยึดชิ้นงานให้แน่น การยึด‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌เครื่องหนีบ‌หรือ‌แท่นจับ‌จะ‌มั่นคง‌กว่า‌การยึด‌ด้วยมือ