# Tehnilised andmed

Ekstsentriklihvija |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nimipinge | V | 18
Võnkesageduse eelvalik |  | ●
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n₀A) | min−1 | 6000–10000
Võnkesagedus tühikäigulA) | min−1 | 12000–20000
Võnkeringi läbimõõt | mm | 2,5
Lihvtaldriku läbimõõt | mm | 125
KaalB) | kg | 1,3–2,3
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | −15 … +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.