# Ingebruikname

##

- Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen zonder de handgreep los te laten.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap drukt u op de aan/uit-schakelaar (1).

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap drukt u opnieuw op de aan/uit-schakelaar (1).

##

Met het stelwiel voorselectie trilfrequentie (2) kunt u de benodigde trilfrequentie ook tijdens het bedrijf voorselecteren.

1−2 | lage trilfrequentie
3−4 | gemiddelde trilfrequentie
5−6 | hoge trilfrequentie

De benodigde trilfrequentie is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs worden vastgesteld.

De Constant Electronic houdt de trilfrequentie bij onbelast en belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige arbeidscapaciteit.

Laat na langdurige werkzaamheden met een lage trilfrequentie het elektrische gereedschap afkoelen door het ca. 3 minuten bij maximale trilfrequentie onbelast te laten lopen.

##

| Toepassing/materiaal | Schuurmiddel | Toerentalstand
--- | --- | --- | ---
Afschuren | Afschuren van oude verf en lak Schuren van hout | P60–P100 | 4–6
Schuren van thermoplastische kunststoffen | P60–P100 | 1–3
Opschuren | Schuren van hout en fineer vóór het lakken Kanten breken bij houten delen Gladmaken van het houtoppervlak vóór het beitsen | P120–P180 | 4–6
Lak opschuren en schuren van voorlak Lak opschuren bij randen | P220–P280 | 1–3
Fijn schuren | Schuren van hout Schuren van massief houten en fineerranden | P150–P180 | 4–6
Lakafwerking op gebeitste vlakken en randen | P240–P320 | 1–3