# Datos técnicos

Lijadora excéntrica |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tensión nominal | V | 18
Preselección del número de oscilaciones |  | ●
Número de revoluciones en vacío n₀A) | min−1 | 6000–10000
Número de oscilaciones en vacíoA) | min−1 | 12000–20000
Diámetro del círculo de oscilación | mm | 2,5
Diámetro del plato lijador | mm | 125
PesoB) | kg | 1,3–2,3
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | −15 … +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.