# Lihvtaldriku vahetamine (vt jn B)

Märkus: Vahetage vigastatud lihvtaldrik (5) kohe uue vastu.

Tõmmake lihvpaber maha. Keerake neli kruvi (9) (kruvikeerajaga T20) täiesti välja ja võtke lihvtaldrik (5) ära. Paigaldage uus lihvtaldrik (5) ja keerake kruvid jälle kinni.

Märkus: Jälgige lihvtaldriku kohaleasetamisel, et kaasavõtja hambad haarduksid lihvtaldriku väljalõigetega.

Märkus: Lihvtaldriku kahjustada saanud kandurit (10) tohib vahetada ainult Bosch -elektritööriistade volitatud klienditeenindus.