# Tekniset tiedot

Epäkeskohiomakone |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nimellisjännite | V | 18
Värähtelytaajuuden asetus |  | ●
Tyhjäkäyntikierrosluku n₀A) | min−1 | 6 000–10 000
TyhjäkäyntivärähtelytaajuusA) | min−1 | 12 000–20 000
Värähtelykehän halkaisija | mm | 2,5
Hiomalautasen halkaisija | mm | 125
PainoB) | kg | 1,3–2,3
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | −15…+50
Suositellut akut |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.