# 投入使用

##

- 请确保握住手柄时可以开启/关闭开关。

如要接通电动工具，请按压电源开关(1)。

要关闭电动工具，重新按压电源开关(1)。

##

利用振荡次数预选调节轮(2)也可以在运行过程中预选所需的振荡次数。

1–2 | 低振荡次数
3–4 | 中振荡次数
5–6 | 高振荡次数

正确的振荡次数是由工件和工作条件决定，唯有实际操作才能够找出最合适的振荡次数。

恒定电子装置可在怠速和负载时保持振频几乎恒定，确保功率均匀。

使用低振荡次数长期操作之后，应该让电动工具以最大振荡次数空转约3分钟来帮助机器冷却。

##

| 应用/材料 | 磨料 | 转速等级
--- | --- | --- | ---
磨除 | 磨除旧颜料和油漆 打磨木材 | P60–P100 | 4–6
打磨热塑性塑料 | P60–P100 | 1–3
中间打磨 | 在上漆前打磨木材和木片 木制工件倒棱 在酸洗前修平木质表面 | P120–P180 | 4–6
油漆中间打磨和打磨底漆 边缘油漆中间打磨 | P220–P280 | 1–3
精磨 | 打磨木材 打磨实木和木片边缘 | P150–P180 | 4–6
在酸洗过的平面和边缘上打磨油漆 | P240–P320 | 1–3