# Të dhënat teknike

Smerilues orbital |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tension nominal | V | 18
Parazgjedhja e shpejtësisë së dridhjeve |  | ●
Shpejtësi boshe n₀A) | min−1 | 6000–10000
Numri i dridhjeve bosheA) | min−1 | 12000–20000
Diametri i rrethit të lëkundjes | mm | 2,5
Diametri i pllakës së smerilimit | mm | 125
PeshaB) | kg | 1,3–2,3
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 … +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitC) dhe gjatë ruajtjes | °C | –15 … +50
Bateritë e rekomanduara |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Matur në 20–25 °C me bateri GBA 18V 4.0Ah

B)

  Në varësi të baterisë së përdorur

C)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.