# Instalimi

##

- Sigurohuni që mund të përdorni çelësin e ndezjes/fikjes pa e lëshuar dorezën.

Për të ndezur veglën elektrike, shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (1).

Për të fikur veglën elektrike, shtypni sërish çelësin e ndezjes/fikjes (1).

##

Mund të përdorni rrotën e rregullimit të parazgjedhjes së shpejtësisë së dridhjeve (2) për të zgjedhur paraprakisht shpejtësinë e kërkuar të dridhjes edhe gjatë funksionimit.

1–2 | Numër i ulët dridhjesh
3–4 | Numër mesatar dridhjesh
5–6 | Numër i lartë dridhjesh

Numri i kërkuar i dridhjeve varet nga materiali dhe kushtet e punës dhe mund të përcaktohet përmes testimit praktik.

Elektronika konstante mban numrin e lëkundjeve pothuajse konstante në lëvizje boshe dhe nën ngarkesë dhe siguron performancë të qëndrueshme të punës.

Pasi të keni punuar për një kohë të gjatë me një shpejtësi të ulët dridhjeje, duhet ta lini mjetin elektrik të funksionojë në punë për rreth 3 minuta me shpejtësinë maksimale të dridhjeve për ta ftohur.

##

| Aplikimi/Materiali | Lëndë gërryese | Niveli i shpejtësisë
--- | --- | --- | ---
Lëmim | Lëmimi i bojës dhe llakut të vjetër Smerilimi i drurit | P60–P100 | 4–6
Smerilimi i termoplastikës | P60–P100 | 1–3
Unaza të ndërmjetme | Smerilimi i drurit dhe rimesos përpara lyerjes Thyerja e skajeve në pjesët prej druri Zbutja e sipërfaqes së drurit para njollosjes | P120–P180 | 4–6
Lëmim i ndërmjetëm me llak dhe lëmim i bojës paraprake Lëmim i ndërmjetëm me llak në skaje | P220–P280 | 1–3
Lëmim i imët | Smerilimi i drurit Smerilimi i drurit të ngurtë dhe skajeve të rimesos | P150–P180 | 4–6
Lëmim me llak në sipërfaqet dhe skajet e njollosura | P240–P320 | 1–3