# Thay giấy nhám (xem Hình A)

Để loại bỏ giấy nhám (8) hãy nâng nó ở bên hông và kéo ra khỏi dĩa chà (5).

Hãy loại bỏ bụi bẩn khỏi dĩa chà (5) bằng chổi trước khi lắp giấy nhám mới.

Bề mặt của dĩa chà (5) gồm sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy ấn giấy nhám (8) thật chặt lên mặt dưới của dĩa chà (5).

Để đảm bảo hút bụi tối ưu, hãy lưu ý rằng lỗ đột trên giấy nhám (8) phải khớp với các lỗ khoan trên dĩa chà (5).

Để tăng tuổi thọ của dĩa chà, đặc biệt khi sử dụng chất liệu mài dạng lưới (ví dụ Bosch M480), bạn có thể áp dụng miếng đệm Pad Saver (phụ kiện) giữa dĩa chà và chất liệu mài.