# Технички податоци

Ексцентрична брусилка |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Номинален напон | V | 18
Претходен избор на бројот на осцилации |  | ●
Број на вртежи во празен од n₀A) | min−1 | 6000–10000
Број на осцилации во празен одA) | min−1 | 12000–20000
Дијаметар на осцилаторниот круг | mm | 2,5
Дијаметар на брусниот диск | mm | 125
ТежинаB) | kg | 1,3–2,3
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | −15 … +50
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.