# Byta sliprondell (se bild B)

Anmärkning: Byt omedelbart ut skadade sliptallrikar (5).

Så här tas slippapperet bort. Skruva ur de 4 skruvarna (9) helt (med skruvmejsel T20) och ta av sliprondellen (5). Sätt på den nya sliprondellen (5) och dra åt skruvarna.

Anmärkning: Kontrollera vid påsättning av sliptallriken att medbringarens kuggning griper tag i sliptallrikens urtagningar.

Anvisning: Ett skadat fäste (10) får endast bytas ut av ett behörigt kundtjänstställe för Bosch-elverktyg.